생활소음·진동의 규제기준(제29조의2제3항)

□ 생활소음규제기준

(단위 : □(A))

대 상 지 역	시간별 소음원		조 석 (05:00-08:00, 18:00-22:00)	주 간 (08:00-18:00)	심 야 (22:00-05:00)
주거지역, 녹지지역, 준도시지역중 취락지구 및 운동□휴양지구, 자연환경보전지역, 기타 지역안에 소재한 학교□병원□공공도서관	확성기	옥외설치	70이하	80이하	60이하
		옥내에 옥외로 소음이 나오는 경우	50이하	55이하	45이하
	공장□사업장		50이하	55이하	45이하
	공 사 장		65이하	70이하	55이하
기 타 지 역	확성기	옥외설치	70이하	80이하	60이하
		옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우	60이하	65이하	55이하
	공장□사업장		60이하	65이하	55이하
	공 사 장		70이하	75이하	55이하

□ 생활진동 규제기준

(단위 : □(V))

시 간 별 대상지역	주 간 (06:00-22:00)	심 야 (22:00-06:00)
주거지역, 녹지지역, 준도시지역중 취락지구 및 운동□휴양지구, 자연환경보전지역, 기타 지역안에 소재한 학교□병원□공공도서관	65이하	60이하
기타 지역	70이하	65이하

특정공사의 사전신고대상 기계□장비의 종류 (제33조제1항관련)

1. 항타기□항발기 또는 항타항발기(압입식 항타항발기를 제외한다)

2. 병타기

3. 착암기

4. 공기압축기(공기토출량이 분당 2.83세제곱미터이상의 이동식인 것에 한한다)

5. 건축물 파괴용 강구

6. 브레이커(휴대용을 제외한다)

7. 굴삭기

8. 발전기

9. 로우더

10. 압쇄기